|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hochvolt-Schaltbox  Umax: 850VDC  Imax: 32A  USteuer: 12VDC pwm |  | Steuerbox  Netzeingang  UNenn: 230VAC  INenn: 1A  Steuerspannung  USteuer: 12VDC |
| Hybrid-Wechselrichter  UNenn: 230/400VAC  PAC : 10.000W  IAC Max: 15,2A  MPP Tracker: 2  UPV: 250VDC - 950VDC  IPVMax:12,5A  UBat: 150VDC-600VDC  IBatMax: 30A |  | AC-Verteilung  Einspeisepunkt  UNenn: 230/400VAC  IMax: 32A |
| Wandverteiler mit Notstrom  UNenn: 230/400VAC  IMax: 32A |  | Vorsicht  Diese Verteilung kann auch bei getrennter Haupteinspeisung Spannung führen. Notstromversorgung aus Wechselrichter |
|  |  |  |